**Приложение 4. Определение перечня расчетных показателей для объектов местного значения поселения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расчетные показатели |
| Минимальная обеспеченность | Нормативно-технический документ | Максимальная территориальная доступность | Нормативно-технический документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Жилой фонд** |
|  | средняя жилищная обеспеченность | м2 общей площади на 1 чел. | Генеральный план Шестаковского городского поселения  | не нормируется |  |  |
|  | укрупненный показатель общих размеров жилых зон | га на 1000 чел. | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |
|  | предельные размеры земельных участков | м2  | Решение Думы Нижнеилимского муниципального района от 29.11.2012 г. № 258 с изменениями по решению Думы Нижнеилимского муниципального района от 27.03.2014 г. № 457 | не нормируется |  |  |

**Приложение 4** *(продолжение)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расчетные показатели |
| Минимальная обеспеченность | Нормативно-технический документ | Максимальная территориальная доступность | Нормативно-технический документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Учреждения и предприятия обслуживания** |
| объекты культуры и досуга |
| клубы | вместимость | мест на 1000 чел. | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |
| библиотеки | обеспеченность | тыс. единиц хранения на 1000 чел., читательских мест на 1000 чел. | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |
| объекты физкультуры и спорта |
| территория физкуль­турно-спортивных со­оружений | площадь | га | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | радиус обслуживания для физкультурно-спортивных центров жилых районов | м | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |

**Приложение 4** *(продолжение)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расчетные показатели |
| Минимальная обеспеченность | Нормативно-технический документ | Максимальная территориальная доступность | Нормативно-технический документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | площадь | м2 общей площади на 1000 чел. | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |
| спортивные залы общего пользова­ния | площадь | м2 площади пола на 1000 чел. | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | радиус обслуживания для физкультурно-спортивных центров жилых районов | м | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| бассейны общего пользования | площадь | м2 зеркала воды на 1000 чел. | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | радиус обслуживания для физкультурно-спортивных центров жилых районов | м | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |

**Приложение 4** *(продолжение)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расчетные показатели |
| Минимальная обеспеченность | Нормативно-технический документ | Максимальная территориальная доступность | Нормативно-технический документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| объекты связи |
| отделения связи | количество | объект на 0,5-25 тыс. чел. | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | радиус обслуживания | м | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| объекты торговли и общественного питания |
| магазины | площадь | м2 торговой площади на 1000 чел. | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | радиус обслуживания | м | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| рыночные комплексы | площадь | м2 торговой площади на 1000 чел. | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | радиус обслуживания | м | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |

**Приложение 4** *(продолжение)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расчетные показатели |
| Минимальная обеспеченность | Нормативно-технический документ | Максимальная территориальная доступность | Нормативно-технический документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| объекты общественного питания | вместимость | мест на 1000 чел. | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | радиус обслуживания | м | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| объекты бытового обслуживания |
| предприятия непосредственного бытового обслуживания | вместимость | рабочих мест на 1000 чел. | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | радиус обслуживания | м | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| прачечные самообслуживания | мощность | кг белья в смену на 1000 чел. | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | радиус обслуживания | м | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |

**Приложение 4** *(продолжение)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расчетные показатели |
| Минимальная обеспеченность | Нормативно-технический документ | Максимальная территориальная доступность | Нормативно-технический документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| химчистки самообслуживания | мощность | кг вещей в смену на 1000 чел. | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | радиус обслуживания | м | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| бани  | вместимость | мест на 1000 чел. | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | радиус обслуживания | м | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| кладбища традицион­ного захоронения | обеспеченность | га на 1000 чел. | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |

**Приложение 4** *(продолжение)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расчетные показатели |
| Минимальная обеспеченность | Нормативно-технический документ | Максимальная территориальная доступность | Нормативно-технический документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Рекреационные территории** |
| озелененные террито­рии общего пользова­ния | площадь | м2 на 1000 чел. | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |
| объекты и места массового отдыха | площадь | м2 на 1 посетителя | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |
| **Объекты складского назначения** |
| общетоварные склады,склады строительных материалов и твердого топлива | обеспеченность | м2 на 1000 чел. | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |

**Приложение 4** *(продолжение)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расчетные показатели |
| Минимальная обеспеченность | Нормативно-технический документ | Максимальная территориальная доступность | Нормативно-технический документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| специализированные склады | вместимость | т на 1000 чел. | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |
| **Транспорт и улично-дорожная сеть** |
| автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов |
| плотность улично-дорожной сети | обеспеченность | км на км2 | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |
| поселковая дорога | расчетная скорость движения;ширина полосы движения;полосы движения;ширина пешеходной части тротуара | км/чмколичеством | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |
| главная улица |  |  |
| улица в жилойзастройке основная |  |  |
| улица в жилойзастройке второстепенная (переулок) |  |  |
| проезд |  |  |
| хозяйственный проезд, скотопрогон |  |  |

**Приложение 4** *(продолжение)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расчетные показатели |
| Минимальная обеспеченность | Нормативно-технический документ | Максимальная территориальная доступность | Нормативно-технический документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств |
| АЗС | обеспеченность | колонка на 1200 автомобилей | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |
| СТО | обеспеченность | пост на 200 легковых автомобилей | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |
| гаражи | площадь | м2 на машино-место | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельскихпоселений») | не нормируется |  |  |
| парковки | обеспеченность | количество мест | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |

**Приложение 4** *(продолжение)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расчетные показатели |
| Минимальная обеспеченность | Нормативно-технический документ | Максимальная территориальная доступность | Нормативно-технический документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Инженерное обеспечение** |
| объекты электроснаб­жения  | электропотреблениеиспользование мак­симума электриче­ской нагрузки | кВт∙ч/год на 1 чел. | РД 34.20.185-94 «Ин­струкция по проектиро­ванию городских элек­трических сетей» с уче­том изм. и доп. к разделу 2 «Расчётные электриче­ские нагрузки» | не нормируется |  |  |
| ч/год |
| объекты связи | обеспеченность |  | РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Нормы техно­логического проектиро­вания. Городские и сель­ские телефонные сети» | не нормируется |  |  |
| жилой фонд | 1 телефон на дом |
| объекты куль­турно-бытового назначения | % от кол-ва телефонов жилого фонда |
| телефоны-автоматы | кол-во на 1000 жителей |
| объекты теплоснабже­ния | удельный расход тепловой энергии на отопление  | кДж/(м2∙˚С∙сут.)кДж/(м3∙˚С∙сут.) | СНиП 23-02-2003 «Теп­ловая защита зданий» | не нормируется |  |  |
| объекты водоснабжения  | удельное средне­суточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения | л/сут. на 1 чел. | СП 31.13330.2012 «Водо­снабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализи­рованная редакция СНиП 2.04.02-84\*», СП 42.13330.2011 «Градострои­тельство. Планировка и за­стройка городских и сель­ских поселений. Актуали­зированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» | не нормируется |  |  |

**Приложение 4** *(продолжение)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расчетные показатели |
| Минимальная обеспеченность | Нормативно-технический документ | Максимальная территориальная доступность | Нормативно-технический документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| объекты водоотведения  | удельное среднесу­точное (за год) во­доотведение быто­вых сточных вод | л/сут. на 1 чел. | СП 31.13330.2012 «Водо­снабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализи­рованная редакция СНиП 2.04.02-84\*», СП 42.13330.2011 «Градострои­тельство. Планировка и за­стройка городских и сель­ских поселений. Актуали­зированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» | не нормируется |  |  |
| организация сбора и вывоза бытовых от­ходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов | чел./год | СП 42.13330.2011 (Актуа­лизированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градо­строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |
| инженерная подготовка территории | нормы осушениядопустимые уклоны | м% | СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» | не нормируется |  |  |

**Приложение 4** *(окончание)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расчетные показатели |
| Минимальная обеспеченность | Нормативно-технический документ | Максимальная территориальная доступность | Нормативно-технический документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Противопожарная безопасность** |
| пожарные депо | обеспеченность | кол-во на насе­ленный пункт | НПБ 101-95 «Нормы про­ектирования объектов пожарной охраны» | расчетное мак­симально допу­стимое расстоя­ние от объекта предполагаемого пожара до бли­жайшего пожар­ного депо | км | СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны» |
| расчетное время прибытия подразделения к месту вызова | минут |
| проезды пожарных машин к зданиям и сооружениям | физические параметры | м | СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |
| противопожарное водоснабжение | водопотребление | л/сек | Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | не нормируется |  |  |
| противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями  | высота зданий | м | Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | не нормируется |  |  |